**Фонари аккумуляторные, налобные светодиодные, с зарядкой от сети 220В, торговой марки «Feron», серии (типы): TH, TL**

**модели: TH2293, TH2294, TH2295**

1. **Описание**
2. Светодиодный аккумуляторный фонарь FERON TH2293/TH2294/TH2295 может использоваться в туристических походах, в загородных поездках, для освещения при отключении электроэнергии и т.д.
3. Встроенная вилка для включения в электрическую сеть позволяет обходиться без длинных проводов и дополнительных адаптеров.
4. Фонарь предусматривает защиту от избыточного перезаряда аккумулятора, что позволяет продлить срок его службы.

**СХЕМА УСТРОЙСТВА ФОНАРЯ**



1. Штепсельная вилка
2. ВКЛ\ВЫКЛ выключатель
3. Индикатор зарядки
4. Светодиоды
5. **Технические характеристики:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | ТН2293 | ТН2294 | ТН2295 |
| Допустимое значение сетевого напряжения | 110/220В 50/60Гц | | |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный | | |
| Емкость аккумулятора | 4В/0.5 А\*Ч | 4В/0.8 А\*Ч | 2х4В/0.5 А\*Ч |
| Источник света | 4 LED | 7 LED | 15 LED |
| Время подзарядки | Не менее 15 часов | | |
| Продолжительность работы(максимум) | 6 часов | | |
| Дальность | 30м | 50м | 100м |
| Рабочая температура | 0-40°С | | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | | |
| Габаритные размеры | 133х67х67мм | 153х78х80мм | 185х97х100мм |

*\*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

1. **Заряд аккумулятора**
2. Перевести фонарь в положение выключен.
3. При помощи рычажка на задней части фонаря, выдвинуть штепсель.
4. Вставить фонарь в розетку.
5. Красный светодиод будет сигнализировать о процессе подзарядки аккумулятора.
6. **Меры предосторожности**
7. Никогда не пытайтесь открыть фонарь самостоятельно. Замену аккумулятора должны производить только специалисты.
8. Прибор заряжается в выключенном состоянии. Зарядка включенного прибора приводит к перегоранию электрической схемы и выходу прибора из строя.
9. Во время хранения периодически заряжайте фонарь, не реже одного раза в три месяца.
10. **Эксплуатация**

Для включения фонаря сдвиньте переключатель вперед, для отключения переведите его в обратное положение.

1. **Хранение**

Фонари хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

1. **Транспортировка**

Фонари в упаковке пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

Фонарь утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

1. **Сертификация**

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

1. **Информация об изготовителе и дата производства.**

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

1. **Гарантийные обязательства**

* Гарантия на фонарь составляет 1 год (12 месяцев) с момента продажи.
* Замене подлежит продукция, не имеющая видимых механических повреждений.
* Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).
* Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца часть гарантийных обязательств.
* Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.
* Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в данной инструкции.
* Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции.

