**Лента светодиодная, т.м. "Feron", напряжение 12 Вольт, серии: LS**

**модели: LS603, ls604, ls606, ls607, ls616, LS617, LS626**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Описание**
2. Светодиодная лента TM «Feron» предназначена для декоративной подсветки внутри помещений, создания статических и светодинамических эффектов.
3. Подключение светодиодной ленты осуществляется через блок питания постоянного тока на напряжение 12В DC (не входит в комплект поставки).
4. Для подключения RGB ленты дополнительно требуется контроллер (не входит в комплект).
5. **Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | LS603 | LS604 | LS606 | LS607 | LS616 | LS626 | LS617 |
| Напряжение питания | 12В DC |
| Потребляемая мощность | 4,8Вт/м | 7,2Вт | 14,4Вт | 7,2Вт | 14,4Вт | 17Вт/м | 19Вт/м |
| Количество светодиодов, шт./м | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 180 | 240 |
| Тип светодиодов | smd2835 | smd5050 | smd2835 |
| Световой поток (на один метр ленты) для «белых» светодиодов не менее: | 700Лм | 1200Лм | 1700Лм | 1800Лм |
| Кратность резки ленты | 5см (60LED), 10см (30LED) | 17мм | 16,5мм | 1,25см |
| Индекс цветопередачи Ra | не менее 70 | не менее 80 |
| Класс защиты | III |
| Срок службы светодиодов | 30000 часов |
| Класс энергоэффективности | А |
| Цвет свечения (см. на упаковке) | белый | Белый (6500K), нейтральный (4000K), теплый белый (3000K), желтый, зеленый, красный, синий | белый | Белый (6500K), нейтральный (4000K), теплый белый (3000K), желтый, зеленый, красный, синий | Белый (6500K), нейтральный (4000K), теплый белый (3000K), желтый, зеленый, красный, синий, RGB | 3000К (теплый белый), нейтральный (4000K), 6500К (холодный белый) |
| Рабочая температура | -10°...+40°С |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Ширина ленты | 8мм | 10мм | 10мм |
| Длина ленты | 1м | 5м | 1м | 5м | 5м |
| Максимальная длина последовательного подключения ленты | 5м |

*Оттенок свечения в зависимости от партии ленты может незначительно отличаться.*

1. **Комплектация**
2. Светодиодная лента/катушка.
3. Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
4. Упаковка.
5. **Меры безопасности**
6. Монтаж и подключение светодиодной ленты должно осуществляться квалифицированным специалистом.
7. **Внимание! Подключение светодиодной ленты к блоку питания осуществлять только при отключенном электропитании.**
8. При подключении светодиодной ленты необходимо соблюдать полярность.
9. Беречь светодиодную ленту от перегибов, радиус изгиба не должен быть менее 20мм.
10. Монтаж светодиодной ленты осуществлять только на поверхности из нормально воспламеняемого материала.
11. Светодиодную ленту допускается резать только в местах с маркировкой ножницы.
12. Установку светодиодной ленты осуществлять только в хорошо вентилируемых помещениях, вдали от источников тепла.
13. Не допускать воздействия влаги на плату светодиодной ленты, блоки питания или контроллеры. Не использовать светодиодную ленту IP20 в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги.
14. Светодиодную ленту с мощностью более 9,6 Вт/м для избегания перегрева необходимо монтировать в алюминиевый профиль.
15. Состав клеевого слоя светодиодной ленты предназначается для монтажа в теплом сухом помещении на чистой гладкой поверхности. При использовании ленты в других условиях, необходимо использовать дополнительные способы крепления ленты, например, специальный клей.
16. Для электрического питания светодиодной ленты необходимо использовать блоки питания и контроллеры на подходящие номиналы выходной мощности и напряжения.
17. **Монтаж и подключение**
18. Извлеките светодиодную ленту из упаковки и проверьте внешний вид товара.
19. Расчет мощности блока питания проводить по формуле:

$$L×P\_{led}×K\leq P\_{driver}$$

Где: ***L*** – суммарная длина, подключаемой светодиодной ленты,

***Pled*** – потребляемая мощность одного метра ленты,

***К*** – коэффициент запаса, равный 1.2 или 20%,

***Pdriver*** – мощность блока питания.

1. Смонтируйте светодиодную ленту на монтажной поверхности. Клеевой слой светодиодной ленты закрыт защитной пленкой, которую перед монтажом необходимо аккуратно удалить, не сорвав клеевой слой.
2. При подключении светодиодной ленты необходимо строго соблюдать полярность. Максимальная длина подключаемого отрезка светодиодной ленты не должна превышать длину ленты в катушке (см. параграф 2 данной инструкции). Подключение большей длины светодиодной ленты осуществлять по схеме:



а) Шлейфовое подключение светодиодной ленты; б) подключение нескольких отрезков светодиодной ленты, смонтированных в одну линию.

1. **Возможные неисправности и способы их устранения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **неисправность** | **причина** | **решение** |
| Не включается светодиодная лента | Не работает источник питания | Заменить источник питания |
| Не соблюдена полярность подключения | Подключить светодиодную ленту к источнику питания согласно полярности  |
| Обрыв/повреждения питающего кабеля | Восстановить контакт |
| Мерцают светодиоды | Плохой контакт провода питания | Проверить и восстановить пайку в месте соединения в местах соединения провода с платой |
| Повреждение платы светодиодной ленты вследствие механического воздействия | Заменить участок поврежденной ленты |
| Низкая яркость свечения | Большие потери мощности на проводах | Увеличить сечение проводов или уменьшить расстояние от источника питания до ленты или изменить схему подключения ленты |

1. **Условия хранения**

Светодиодная лента в упаковке хранится в помещениях с температурой окружающей среды от -20°С до +50°С и относительной влажности не более 75% при 25°С.

1. **Транспортировка**

Светодиодная лента в упаковке пригодна для транспортировки любыми видами транспорта.

1. **Утилизация**

Светодиодная лента не содержит токсичных или драгоценных материалов и утилизируется согласно правилам утилизации бытовой электронной техники.

1. **Сертификация**

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

1. **Информация об изготовителе и дата производства**

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

1. **Гарантийные обязательства**
* Гарантия на светодиодную ленту ТМ «FERON» составляет 24 месяца (2 года) с момента продажи.
* Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, **Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара**.
* Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
* В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
* Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.



|  |  |
| --- | --- |
|  | Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными. |
| Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки “Feron” |  | **Гарантийный талон** |
| Дата продажи | Наименование изделия | Количество | Дата окончания гарантийного срока |
|  |  |  |  |
| Продавец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Покупатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МПВНИМАНИЕ! Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной) |