**боксы настенные и встраиваемые ТМ «STEKKER» серии: EBX**

**модели: EBX40-1/06-41, EBX40-1/09-41, EBX40-1/12-41, EBX40-1/16-41, EBX40-1/24-41, EBX40-1/36-41, EBX40-2/06-41, EBX40-2/06-41, EBX40-2/09-41, EBX40-2/12-41, EBX40-2/16-41, EBX40-2/24-41, EBX40-2/36-41, EBX40-2/06-41**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Описание устройства и назначение**
2. Боксы настенные и встраиваемые ТМ «STEKKER» серии EBX предназначены для организации групповых цепей и линий распределения электрической энергии, путем размещения в них автоматических выключателей и других коммутационных аппаратов, а также, защиты разветвлений электрических проводов напряжением до 400В постоянного и переменного тока (а также, сигнализации и связи) от внешних воздействий.
3. Боксы разрешается использовать только внутри помещения.
4. **Технические характеристики\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | EBX40-1/06-41 | EBX40-1/09-41 | EBX40-1/12-41 | EBX40-1/16-41 | EBX40-1/24-41 | EBX40-1/36-41 | EBX40-2/06-41 | EBX40-2/09-41 | EBX40-2/12-41 | EBX40-2/16-41 | EBX40-2/24-41 | EBX40-2/36-41 |
| Номинальное напряжение | 400В | | | | | | | | | | | |
| Тип бокса по виду установки | Настенный | | | | | | Встраиваемый | | | | | |
| Количество выходов | 6 | 9 | 12 | 16 | 24 | 36 | 6 | 9 | 12 | 16 | 24 | 36 |
| Форма бокса | Прямоугольная | | | | | | | | | | | |
| Материал корпуса | ABS-пластик | | | | | | | | | | | |
| Габаритные размеры, мм | См. на упаковке | | | | | | | | | | | |
| Температура окружающей среды | -25...+60°С | | | | | | | | | | | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP41 | | | | | | | | | | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 | | | | | | | | | | | |
| Срок службы | 10 лет | | | | | | | | | | | |

*\*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

1. **Комплектация**
2. Бокс в сборе.
3. Упаковка.
4. Монтажный комплект.
5. Инструкция по эксплуатации.
6. **Меры предосторожности**
7. Установка и соединения проводов внутри бокса должны осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию, а также, при отключенном электропитании. Обратитесь к квалифицированному электрику.
8. Запрещена установка снаружи помещений.
9. Эксплуатация бокса при температуре окружающей среды выше 60°С запрещена.
10. Запрещена эксплуатация бокса с поврежденным корпусом.
11. Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.
12. **Подключение**
13. Достаньте бокс из упаковки, проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
14. Убедитесь, что электропитание отключено.
15. Монтаж бокса необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от -10 до +40°С.
16. Открыть крышку бокса, выкрутить имеющиеся винты и снять лицевую панель.
17. Проделать в месте кабельного ввода отверстия необходимого размера.
18. Закрепить коробку на предполагаемом месте эксплуатации.
19. Выполнить установку автоматических выключателей и других коммутационных аппаратов, подключение проводников.
20. Установить крышку на место, закрутить винты.
21. **Хранение**

Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

1. **Транспортировка**

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

По окончании эксплуатации изделие должно быть утилизировано в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов.

1. **Сертификация**

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

1. **Информация об изготовителе и дата производства**

Произведено в Турции. Изготовитель: MD Kalip Makina End. Tasarim Urt.Ve Paz. San. Tic. ltd. Sti, Adnan Kahveci Mah Celik Sk, 4/1, Beylikduzu, Istanbul, Republic of Turkey / МД Калып Макина Эндюстриэль Тасарым Уретим Bе Пазарлама Санайи Ве Тиджарет Лимитед Ширкети, квартал Аднан Кахведжи, ул. Челик, №4/1, Бейликдюзю, Стамбул, Турецкая республика. Уполномоченный представитель в России: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Дата изготовления нанесена на стикер изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

