**кабельный вывод (механизм) ТМ «STEKKER» СЕРИИ GLS**

**МОДЕЛи: GLS00-7116-01, GLS00-7116-02, GLS00-7116-03, GLS00-7116-04, GLS00-7116-05, GLS00-7116-06, GLS00-7116-08**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Описание устройства и назначение**
2. Кабельный вывод ТМ «STEKKER» серии GLS – предназначен для вывода из стены различных кабелей и проводов.
3. Кабельный вывод предназначен для скрытой установки и только внутри помещений.
4. **Технические характеристики\***
   1. Технические параметры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель механизма | GLS00-7116-01 | GLS00-7116-02, GLS00-7116-03, GLS00-7116-04, GLS00-7116-05,  GLS00-7116-06,  GLS00-7116-08 |
| Тип механизма по виду установки | Скрытой установки | |
| Материал корпуса | ABS пластик | Поликарбонат |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 55х55х37 | |
| Рабочая температура | +1... +35°С | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | |
| Срок службы | 7 лет | |

*\*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

1. **Комплектация**
2. Механизм кабельного вывода.
3. Инструкция по эксплуатации.
4. Гарантийный талон.
5. Упаковка.
6. **Требования эксплуатации и меры предосторожности**
7. Установка изделия осуществляется только при отключенном электропитании.
8. Запрещена установка кабельного вывода снаружи помещений.
9. Эксплуатация изделия при температуре окружающей среды выше 35°С запрещена.
10. Запрещена эксплуатация прибора с поврежденным корпусом.
11. Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.
12. **Подключение**
13. Достаньте прибор из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
14. Выведите подключаемые провода к месту установки кабельного вывода.
15. Вставьте подготовленные к выводу провода в отверстие кабельного вывода, протяните их.
16. Закрепите механизм на месте установки.
17. Установите и защелкните рамку.
18. **Хранение**

Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

1. **Транспортировка**

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По окончании эксплуатации прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

1. **Сертификация**

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

1. **Информация об изготовителе и дата производства**

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/&quot;Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.&quot;, № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО &quot;Нингбо Юсинг Электроникс Компания&quot;, зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

1. **Гарантийные обязательства**

* Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.
* Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
* В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
* Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению  и эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции,  являются обязательными. | | | | |
| Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки “Stekker” | | |  | **Гарантийный талон** | | |
| Дата продажи | Наименование изделия | | | | Количество | Дата окончания гарантийного срока |
|  |  | | | |  |  |
| Продавец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Покупатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МП  ВНИМАНИЕ!  Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства. Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной) | | | | | | |