ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ, ТОРГОВОЙ МАРКИ "STEKKER": ПАЯЛЬНИК, СЕРИЯ (ТИП) PLE
МОДЕЛЬ PLE801-08
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт
1. Описание устройства и назначение
1.1 Паяльник ТМ «STEKKER» серии PLE - электрический нагревательный прибор, предназначенный для выполнения паяльных работ путем плавления специальных сплавов (припоев) и нанесения их на изделие.
1.2 Пайка — процесс создания неразъемного соединения металлических изделий путем нанесения на них расплавленного припоя.
1.3 Чаще всего паяльник применяют при изготовлении и ремонте электронного оборудования и соединении проводов.
1.4 Паяльник PLE801 имеет пластиковый корпус, съемное долговечное жало из меди с никелевым покрытием, светодиодные индикаторы работы и заряда, керамический нагреватель и сенсорную кнопку включения/выключения на рукоятке.
1.5 Долговечное несгораемое жало позволит паяльнику в течении длительного срока исполнять свои функции.
1.6 Паяльник предназначен для использования только внутри помещений.
1.7 Для подзарядки встроенного аккумулятора требуется зарядное устройство с характеристиками DC 5В/2А (не входит в комплект поставки товара). Для подключения к зарядному устройству в комплекте с паяльником поставляется шнур USB / Type-C. Зарядное устройство подключается в разъем Type-C на корпусе паяльника.
1.8 Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2. Технические характеристики*
	Модель
	PLE801-08

	Входное напряжение/ток для заряда аккумулятора
	DC 5В/2А

	Тип аккумулятора
	Литий-ионный (Li-Ion)

	Емкость аккумулятора
	3.7В/1,8 А*ч

	Потребляемая мощность
	8Вт

	Максимальная температура нагрева
	480˚С

	Диаметр жала
	Ø4мм

	Время нагрева
	15-45 секунд

	Время полной зарядки
	1,5 часа

	Время работы
	1 час

	Тип нагревателя
	Керамический

	Тип по способу применения
	Переносные

	Наличие выключателя
	Да

	Наличие регулировки
	Нет

	Наличие индикатора
	Да (светодиод)

	Материал жала
	Медь с никелевым покрытием

	Тип жала
	Съемное

	Материал корпуса
	Пластик

	Класс электробезопасности
	III

	Рабочая температура
	+1... +35°С

	Климатическое исполнение
	УХЛ4

	Степень защиты от пыли и влаги 
	IP00

	Срок службы 
	3 года


*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)
3. Комплектация
3.1 Паяльник.
3.2 Жало.
3.3 Шнур USB / Type-C.
3.4 Подставка.
3.5 Спонж.
3.6 Инструкция по эксплуатации.
3.7 Упаковка.
3.8 Гарантийный талон.
4. Начало эксплуатации
4.1 Достаньте паяльник из упаковки, проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
4.2 Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить аккумуляторную батарею паяльника.
4.3 Паяльник не может работать во время зарядки.
4.4 Когда зарядка прекратиться, индикатор начнет моргать красным цветом.
4.5 Когда заряд батареи паяльника на исходе, красный индикатор будет моргать и сигнализировать о необходимости зарядки.
5. Заряд аккумулятора
5.1 Убедиться, что паяльник выключен.
5.2 Вставить шнур USB / Type-C (в комплекте) в разъем паяльника и подсоединить к источнику питания 5В/2А.
5.3 Светодиодный индикатор будет сигнализировать об уровне заряда аккумулятора.
5.4 По окончании процесса заряда аккумулятора все светодиоды заполнят шкалу и перестанут моргать.
5.5 Отсоедините шнур от источника питания, а затем от паяльника.
6. Включение паяльника
6.1 Нажмите и держите кнопку включения в течение 3 секунд. Индикатор работы паяльника загорится красным цветом.
[image: ]
6.2 При первом включении паяльника необходимо активировать сенсорную кнопку, нажав на кнопку включения 3 раза.
[image: ]
6.3 Индикация заряда батареи имеет 3 уровня:
Красный индикатор – 30% заряда
Зеленый индикатор 1 – 60% заряда
Зеленый индикатор 2 – 100% заряда
[image: ]
6.4 Для нагрева паяльника необходимо нажать и держать сенсорную кнопку, загорится красный индикатор. После нагрева цвет индикатора сменится на зеленый – это означает что можно приступать к работе. Если отпустить сенсорную кнопку – нагрев прекратиться.
[image: ]
7. Индикатор работы
7.1 Если с жалом паяльника возникла проблема, красный индикатор начнет моргать.
7.2 В процессе нагрева, когда вы нажимаете сенсорную кнопку, сначала загорается красный индикатор (около 12 секунд), после этого загорается зеленый индикатор.
8. Функции сенсорной кнопки
8.1 Сенсорную кнопку необходимо активировать при первом включении паяльника, нажав на кнопку включения 3 раза.
8.2 Сброс сенсорной кнопки:
Нажмите кнопку включения 6 раз подряд, зеленый индикатор начнет моргать, сброс кнопки будет завершен.
Сброс сенсорной кнопки – функция, позволяющая перенастроить электронику паяльника при случайном отказе сенсорной кнопки.
8.3 Отключение сенсорной кнопки:
Нажмите кнопку включения 8 раз подряд, загорится красный индикатор, после этого сенсорная кнопка отключится.
8.4 При бездействии включенный паяльник отключится через 2 минуты автоматически.
9. Меры предосторожности
Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
9.1 Используйте паяльник только по его прямому назначению.
9.2 Не заряжать паяльник во включенном состоянии, это может привести к выходу его из строя.
9.3 Не вскрывайте корпус паяльника, это может привести к повреждению внутренних частей и аккумуляторной батареи.
9.4 Эксплуатация при температуре окружающей среды выше 35°С запрещена. 
9.5 Запрещена эксплуатация паяльника со следами механического повреждения корпуса.
9.6 Храните в недоступном для детей месте.
9.7 Не оставляйте включенный паяльник без присмотра.
9.8 Работайте паяльником в хорошо проветриваемом помещении.
9.9 После завершении работы выключайте паяльник.
9.10 Не располагать паяльник с аккумуляторной батареей вблизи теплоизлучающих объектов, так как высокая температура может сократить срок службы аккумулятора, или вывести его из строя.
9.11 Не располагать паяльник с аккумуляторной батареей вблизи от химически агрессивной среды, горючих и легковоспламеняющихся поверхностей и предметов.
9.12 При хранении выключите паяльник. Для продления срока службы аккумулятора подзаряжайте его раз в три месяца.
9.13 [bookmark: _GoBack]Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.
10. Характерные неисправности и способы их устранения
	Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности
	Вероятная причина
	Метод устранения

	Паяльник не работает
	Встроенный аккумулятор полностью разряжен
	Подключите паяльник к зарядному устройству и зарядите аккумулятор

	
	Плохой контакт
	Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность

	
	Поврежден питающий кабель
	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции


Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.
11. Хранение
Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.
12. Транспортировка
Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.
13. Утилизация
Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По окончании эксплуатации прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.
14. Сертификация
Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».
15. Информация об изготовителе и дата производства
Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.
Дата изготовления нанесена на упаковке изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.
16. Гарантийные обязательства
· Гарантия на товар составляет 3 месяца со дня продажи.
· Гарантия распространяется на работоспособность изделия. Гарантийный срок не распространяется на аккумуляторную батарею.
· Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
· В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием. 
· Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки
[image: ][image: ]

	

[image: ]

	
Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению 
и эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции, 
являются обязательными.

	Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки “Stekker”
		
	Гарантийный талон

	Дата продажи
	Наименование изделия
	Количество
	Дата окончания гарантийного срока

	
	

	
	

	
Продавец______________________                                                                                Покупатель______________________

МП

ВНИМАНИЕ! 
Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)
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