**Соединители электрические, торговой марки "Stekker": центральная перемычка для ЗНИ (пружинных), серия (тип) LD**

**модели: LD568-2-25, LD568-3-25, LD568-4-25, LD568-10-25, LD568-2-40, LD568-3-40, LD568-4-40, LD568-10-40**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Назначение изделия:**
2. Перемычки (гребенки) используются для электрического соединения рядов клеммных сборок пружинного типа (клеммы ЗНИ) в системах распределения.
3. Устанавливаются в центре клеммы в соответствующие пазы токоведущих пластин. Выполнены в виде медных гребенок с 2, 3, 4 или 10 выводами.
4. **Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | LD568-2-25 | LD568-3-25 | LD568-4-25 | LD568-10-25 | LD568-2-40 | LD568-3-40 | LD568-4-40 | LD568-10-40 |
| Материал контактной группы | Медь |
| Материал изоляции | Нейлон |
| Количество выводов | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| Совместимость с ЗНИ | ЗНИ для подключения проводников сечением 0,5-2,5мм2 | ЗНИ для подключения проводников сечением 2,5-4,0мм2 |
| Номинальный ток, АНоминальное напряжение, В  | 25А800V | 40А800V |
| Температура окружающей среды | от -40 до +80°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |

1. **Требования безопасности**

Монтаж соединений зажимов с помощью перемычек должен производить квалифицированный персонал в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей», прошедший обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000В.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ) СОЕДИНЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!**

Все монтажные соединения должны быть надежно изолированы и защищены от попадания влаги, пыли, посторонних предметов и механического воздействия.

Запрещается использовать перемычки для зажимов, не подходящих для данной перемычки.

Запрещается использовать перемычки, имеющие механические повреждения и деффекты.

1. **Хранение**

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.

1. **Транспортировка**

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

По окончании срока эксплуатации перемычки необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов.

1. **Сертификация**

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

1. **Информация об изготовителе**

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Китае.

