**Соединители электрические, торговой марки "Stekker": центральная перемычка для ЗНИ, серия (тип) LD**

**модели: LD558-2-25, LD555-2-40, LD558-2-60, LD558-2-100, LD558-3-25, LD558-3-40, LD558-3-60, LD558-3-100, LD558-10-25, LD558-10-40, LD558-10-60, LD558-10-100**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Назначение изделия:**
2. Перемычки (гребенки) используются для электрического соединения рядов клеммных сборок винтового типа (клеммы ЗНИ) в системах распределения.
3. Устанавливаются в центре клеммы в соответствующие пазы токоведущих пластин путем ввинчивания соединительного винта в шину. Выполнены в виде стальных пластин с 2, 3 или 10 выводами.
4. **Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | LD558-2-25 | LD558-2-40 | LD558-2-60 | LD558-2-100 | LD558-3-25 | LD558-3-40 | LD558-3-60 | LD558-3-100 | LD558-10-25 | LD558-10-40 | LD558-10-60 | LD558-10-100 |
| Материал контактной группы | Латунь, сталь | | | | | | | | | | | |
| Тип монтажа | Винтовой | | | | | | | | | | | |
| Количество соединителей | 2 | | | | 3 | | | | 10 | | | |
| Совместима с моделью ЗНИ | LD550-25, LD551-2-25 | LD550-40, LD551-2-40 | LD550-60, LD551-2-60 | LD550-100, LD551-2-100 | LD550-25, LD551-2-25 | LD550-40, LD551-2-40 | LD550-60, LD551-2-60 | LD550-100, LD551-2-100 | LD550-25, LD551-2-25 | LD550-40, LD551-2-40 | LD550-60, LD551-2-60 | LD550-100, LD551-2-100 |
| Номинальный ток, А  Номинальное напряжение, В | 25А  800V | 32А  800V | 50А  800V | 70А  800V | 25А  800V | 32А  800V | 50А  800V | 70А  800V | 25А  800V | 32А  800V | 50А  800V | 70А  800V |
| Температура окружающей среды | от -60 до +110°С | | | | | | | | | | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 | | | | | | | | | | | |

1. **Требования безопасности**

Монтаж соединений зажимов с помощью перемычек должен производить квалифицированный персонал в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей», прошедший обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000В.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ) СОЕДИНЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!**

Все монтажные соединения должны быть надежно изолированы и защищены от попадания влаги, пыли, посторонних предметов и механического воздействия.

Запрещается использовать перемычки для зажимов, не подходящих для данной перемычки.

Запрещается использовать перемычки, имеющие механические повреждения и деффекты.

1. **Хранение**

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.

1. **Транспортировка**

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

По окончании срока эксплуатации перемычки необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов.

1. **Сертификация**

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

1. **Информация об изготовителе**

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Китае.

