**хомут стальной ТМ STEKKER серия: SSct, SSCTE**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Назначение изделия:**
2. Хомуты стальные ТМ «STEKKER» (далее – стяжки) представляют собой полосу или ленту с устройством захвата, предназначенную для связывания или объединения групп кабелей, крепления и/или поддерживания кабелей к поверхностям (при использовании дополнительных креплений, например, площадки для стяжек).
3. Стяжки могут также использоваться в других целях.
4. Данные стяжки предназначены для однократного использования.
5. **Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Максимальный диаметр пучка, мм** | **Материал** | **Нагрузка, кг** | **Рабочая температура** | **Цвет** |
| SSCT46-150 | 150 | 4,6 | 38 | Нержавеющая сталь 304 | 50 | -80°C - +538°C | серый |
| SSCT46-200 | 200 | 4,6 | 55 | 50 | -80°C - +538°C | серый |
| SSCT46-300 | 300 | 4,6 | 88 | 50 | -80°C - +538°C | серый |
| SSCT46-400 | 400 | 4,6 | 121 | 50 | -80°C - +538°C | серый |
| SSCT46-500 | 500 | 4,6 | 146 | 50 | -80°C - +538°C | серый |
| SSCTE79-200 | 200 | 7,9 | 48 | 120 | -80°C - +538°C | серый |
| SSCTE79-300 | 300 | 7,9 | 82 | 120 | -80°C - +538°C | серый |
| SSCTE79-400 | 400 | 7,9 | 114 | 120 | -80°C - +538°C | серый |
| SSCTE79-500 | 500 | 7,9 | 150 | 120 | -80°C - +538°C | серый |

1. **Правила использования:**
   1. Перед использованием провести внешний осмотр на предмет нарушения формы, наличие трещин и разломов.
   2. Монтаж стяжки.

- Стяжкой охватывается закрепляемый объект.

- Конец стяжки помещается в замок.

- Затем конец протягивается через замок образую петлю, до полной фиксации.

* 1. Демонтаж стяжки.

- Стяжку можно перекусить бокорезами.

* 1. Ограничения в использовании

- Рабочая температура стяжки составляет -80°C - +538°C.

1. **Хранение**

Изделия хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

1. **Транспортировка**

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов.

1. **Сертификация**

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

1. **Информация об изготовителе**

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай; Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd, No. 8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China / «Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

1. **Гарантийные обязательства.**

* Гарантийный срок хранения товара составляет 1 год (12 месяцев) с даты изготовления.
* Гарантийный обязательства не выполняются в тех случаях, когда нарушены правила использования и хранения изделия, приведенные в данной инструкции; когда изделие использовалось не по назначению; когда механические повреждения вызваны транспортировкой или хранением.
* Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.
* Началом гарантийного срока считается дата производства товара, которая указана на изделии.

