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КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ ЩМПП ТМ «STEKKER» СЕРИИ: EBX
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт
1. Описание устройства и назначение
1.1 Корпуса пластиковые ЩМПп ТМ «STEKKER» серии EBX предназначены для организации групповых цепей и линий распределения электрической энергии, путем размещения в них автоматических выключателей, коммутационных аппаратов, счетчиков и прочего оборудования, а также, защиты разветвлений электрических проводов напряжением до 400В постоянного и переменного тока (а также, сигнализации и связи) от внешних воздействий.
1.2 Корпус изготовлен из ABS-пластика.
1.3 Корпус оснащен замком, который открывается при помощи специального ключа.
1.4 Обеспечивает удобный монтаж электрических аппаратов на специальной металлической монтажной панели внутри.
2. Технические характеристики*
	Модель
	EBX60-6/01-65
	EBX60-6/02-65
	EBX60-6/03-65
	EBX60-6/04-65
	EBX60-6/05-65
	EBX60-6/06-65

	Номинальное напряжение
	230/400В

	Тип корпуса по виду установки
	Настенный

	Форма корпуса
	Прямоугольная

	Материал корпуса
	ABS-пластик

	Габаритные размеры, мм
	См. на упаковке

	Цвет дверцы
	RAL9016 (Транспортный белый)
	Прозрачный

	Температура окружающей среды
	-45...+80°С

	Степень защиты от пыли и влаги
	IP65

	Климатическое исполнение
	УХЛ1

	Срок службы 
	10 лет


*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)
3. Комплектация
3.1 Корпус в сборе (корпус + монтажная панель).
3.2 Упаковка.
3.3 Монтажный комплект.
3.4 Инструкция по эксплуатации.
4. Меры предосторожности
4.1 Установка и соединения проводов внутри корпуса должны осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию, а также, при отключенном электропитании. Обратитесь к квалифицированному электрику.
4.2 Эксплуатация корпуса при температуре окружающей среды выше 80°С запрещена. 
4.3 Запрещена эксплуатация с поврежденным корпусом.
4.4 Установка только на негорючие основания (бетонные стены, кирпич и т.д.).
4.5 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.
5. Монтаж
5.1 Достаньте корпус из упаковки, проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
5.2 Убедитесь, что электропитание отключено. 
5.3 Монтаж корпуса необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от -10 до +40°С.
5.4 Открыть крышку корпуса.
5.5 Проделать в месте кабельного ввода отверстия необходимого размера.
5.6 Вставить в проделанные отверстия провода.
5.7 Закрепить корпус на предполагаемом месте эксплуатации при помощи винтов 4,2х13мм.
5.8 Выполнить установку автоматических выключателей и других коммутационных аппаратов, подключение проводников.
6. Хранение
Корпуса должны храниться при температуре окружающего воздуха от -45 до +80 °C и относительной влажности 75% при температуре +25 °C.
7. Транспортировка
Транспортирование должно производиться в упаковке изготовителя в закрытом транспорте при температуре окружающего воздуха от -45 до +80 °C, с общим числом перегрузок не более четырех. При транспортировании и хранении изделия должны быть уложены на деревянные поддоны или на ровные сухие поверхности. Не допускается попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов.
8. Утилизация
Утилизацию корпусов необходимо производить в соответствии с требованиями законодательных актов о вторичной переработке изделий, изготовленных из пластмасс.
9. Сертификация
Изделие соответствует ТУ 27.12.31-001- 95482705-2024.
10. Информация об изготовителе и дата производства
Произведено в России. Производитель: ООО «ЭлРос» 309516, Белгородская область, город Старый Оскол, тер. Северная Промкомзона, здание 15
Сайт: www.elecza.ru E-mail: info@elecza.ru
Дата изготовления нанесена на стикер изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.
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