ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТМ «STEKKER» СЕРИИ: EBX 
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт
1. Описание устройства и назначение
1.1 Шкафы металлические ЩУРн ТМ «STEKKER» серии EBX предназначены для организации групповых цепей и линий распределения электрической энергии, путем размещения в них автоматических выключателей, коммутационных аппаратов, счетчиков и прочего оборудования, а также, защиты разветвлений электрических проводов напряжением до 400В постоянного и переменного тока (а также, сигнализации и связи) от внешних воздействий.
1.2 Шкаф изготовлен из сертифицированной российской стали.
1.3 Корпус шкафа оснащен замком, который открывается при помощи специального ключа.
1.4 Часть шкафов комплектуется съемной монтажной панелью для крепления счетчика и DIN-рейкой.
1.5 Часть шкафов комплектуется 2-мя DIN-рейками.
1.6 В дверце корпуса имеется прозрачное окно для удобства снятия показаний счетчика.
1.7 Доступ ко всем токопроводящим частям закрыт съемными фальшпанелями.
2. Технические характеристики*
	Модель
	EBX60-3/1/6.1-31
	EBX60-3/1/6.2-31
	EBX60-3/3/12.1-31
	EBX60-3/1/6.1-54
	EBX60-3/1/6.2-54
	EBX60-3/3/12.1-54

	Номинальное напряжение
	230/400В

	
	

	Тип шкафа по виду установки
	Настенный

	Тип счетчика
	1-фазный
	1-фазный
	3-фазный
	1-фазный
	1-фазный
	3-фазный

	Количество модулей
	6
	6
	12
	6
	6
	12

	Форма шкафа
	Прямоугольная

	Материал корпуса
	Сталь

	Габаритные размеры, мм
	См. на упаковке

	Температура окружающей среды
	-25...+40°С

	Степень защиты от пыли и влаги
	IP31
	IP54

	Климатическое исполнение
	УХЛ3
	УХЛ2

	Срок службы 
	15 лет


*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)
3. Комплектация
Для EBX60-3/1/6.1-31, EBX60-3/3/12.1-31, EBX60-3/1/6.1-54, EBX60-3/3/12.1-54:
3.1 Шкаф в сборе (шкаф + монтажная панель + DIN-рейка).
3.2 Упаковка.
3.3 Провод заземления.
3.4 Гермовводы.
3.5 Инструкция по эксплуатации.
Для EBX60-3/1/6.2-31, EBX60-3/1/6.2-54:
3.4 Шкаф в сборе (шкаф + 2 DIN-рейки).
3.5 Упаковка.
3.6 Провод заземления.
3.7 Гермовводы.
3.8 Инструкция по эксплуатации.
4 Меры предосторожности
4.1 Установка и соединения проводов внутри шкафа должны осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию, а также, при отключенном электропитании. Обратитесь к квалифицированному электрику.
4.2 Эксплуатация шкафа при температуре окружающей среды выше 40°С запрещена. 
4.3 Запрещена эксплуатация шкафа с поврежденным корпусом.
4.4 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.
5 Подключение
5.1 Достаньте шкаф из упаковки, проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
5.2 Убедитесь, что электропитание отключено. 
5.3 Монтаж шкафа необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от -10 до +40°С.
5.4 Открыть крышку шкафа.
5.5 Проделать в месте кабельного ввода отверстия необходимого размера.
5.6 Вставить в проделанные отверстия провода.
5.7 Закрепить шкаф на предполагаемом месте эксплуатации.
5.8 Выполнить установку автоматических выключателей и других коммутационных аппаратов, подключение проводников.
6 Хранение
Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.
7 Транспортировка
Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.
8 Утилизация
По окончании эксплуатации изделие должно быть утилизировано в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов.
9 Сертификация
Изделие соответствует ТУ27.90.33-011-37012736-2022.
10 Информация об изготовителе и дата производства
Произведено в России. Производитель: ООО «УралОмегаПласт» 614060, РФ, Пермский край,г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, д.86, кв. 274 , тел. : +7 (34249) 3-63-00
Дата изготовления нанесена на стикер изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.
11 Гарантийные обязательства
· Гарантия на товар составляет 3 года (36 месяцев) со дня продажи.
· Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
· В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием. 
· [bookmark: _GoBack]Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.
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