ЩУПЫ ДЛЯ МУЛЬТИМЕТРОВ ТМ «STEKKER» СЕРИИ MTM TL
Руководство по эксплуатации и технический паспорт
1. Описание устройства и назначение
1.1 Щупы для мультиметров ТМ «STEKKER» серии MTM TL – это съемные измерительные провода, предназначенные для безопасного электрического контакта между мультиметром и точками исследуемой электрической цепи. Они передают измеряемый электрический сигнал (напряжение, ток, сопротивление) от тестируемого объекта на внутренние схемы электронного прибора для последующего вывода результатов на дисплей.
1.2 Комплект состоит из двух проводов разного цвета: красного и черного.
1.3 Имеют защитные колпачки, которые предотвращают случайное короткое замыкание между соседними контактами и защищают руки от поражения током.
[image: ]ВНИМАНИЕ!!! Невыполнение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных работ может стать причиной поражения электрическим током.
2. Технические характеристики*
	Модель
	MTM TL 101

	Зонд
	Длина 130мм, наконечник диаметром 2мм

	Заглушка
	С изгибом 90 градусов диаметром 4мм

	Провод
	20AWG, красный/черный

	Длина 
	900мм

	Класс безопасности
	EN61010-031, 1000 В CATIII, 600 В CATIV, макс. 10 А.

	Срок службы
	5 лет


*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)
3. Комплектация
3.1 Щупы для мультиметров.
3.2 Упаковка.
4. Меры предосторожности
[image: ]ВНИМАНИЕ!!! Работа в электросети опасна для жизни. Соблюдайте правила техники безопасности и требования 
по защите от короткого замыкания и от попадания под действие электрического тока.
4.1 Перед работой с электросетью проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.
4.2 Устройство относится к классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0.
4.3 Запрещается использовать в условиях высокой влажности для диагностики цепей переменного тока.
4.4 Запрещается использовать для проверки электрических цепей, находящихся под напряжением выше допустимого (см. таблицу п.2).
4.5 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.
5. Хранение
Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.
6. Транспортировка
При хранении и транспортировке изделие должно быть предохранено от механических воздействий, увлажнения и загрязнения. Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.
7. Утилизация
Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями законодательства страны реализации.
8. Сертификация
Не подлежит обязательной сертификации.
9. Информация об изготовителе и дата производства
[bookmark: _GoBack]Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.
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Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции, 
являются обязательными.

	Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки “STEKKER”
		
	Гарантийный талон

	Дата продажи
	Наименование изделия
	Количество
	Дата окончания гарантийного срока

	
	

	
	

	
Продавец______________________                                                                                Покупатель______________________

МП

ВНИМАНИЕ! 
Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)
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