**соединители-коннекторы для низковольтного шинопровода, тм «FERON», серии LD**

**модель LD2000, LD2001, LD2002, LD2003, LD2004, LD2005**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Описание**
2. Соединители для шинопровода тм «FERON» серии LD предназначены для соединения отрезков шинопровода.
3. Соединители предназначены для использования внутри помещений при нормальных условиях эксплуатации.
4. **Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | LD2000 | LD2001 | LD2002 | LD2003 | LD2004 | LD2005 |
| Способ монтажа | Накладной | | | Встраиваемый | | |
| Тип соединителя | Прямой соединитель | Угловой соединитель | Угловой соединитель (внутренний угол) | Прямой соединитель | Угловой соединитель | Угловой соединитель (внутренний угол) |
| Размеры (д×ш) | См. на упаковке | | | | | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | | | | | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III | | | | | |
| Рабочая температура | +1...+35°С | | | | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | | | | | |
| Материал корпуса | алюминий | | | | | |
| Цвет корпуса | См. на упаковке | | | | | |

1. **Комплектация**
2. Соединитель
3. Упаковка
4. **Установка и подключение**
   1. Достаньте соединитель-коннектор из упаковки и проведите внешний осмотр.
   2. Перед монтажом убедитесь, что питающее напряжение отключено.
   3. Соедините отрезки шинопровода и убедитесь, что они надежно зафиксированы.
5. **Меры предосторожности**
   1. Все работы по установке должны осуществляться лицами, имеющими соответствующие допуски и квалификацию.
   2. Все монтажные, либо демонтажные работы выполняются только при отключенном напряжении питания.
   3. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
   4. Запрещена эксплуатация изделия в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги.
   5. Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.
6. **Хранение**

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги.

1. **Транспортировка**

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

Изделия не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы изделие необходимо утилизировать как бытовые отходы.

1. **Сертификация**

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

1. **Информация об изготовителе и дата производства**

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай; Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

1. **Гарантийные обязательства**

* Гарантия на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи.
* Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.
* Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
* Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.
* Срок службы 5 лет.

 