**Кронштейн ДС-05**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

 Кронштейн ДС-05 применяется для установки светильников ДПО, предназначенных непосредственно для локального освещения либо подсветки школьных досок, плакатов, информационных стендов.

**1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Температура окружающего воздуха при эксплуатации от -45°С до +45°С

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более 600х30х150 мм

Масса, не более 0,85кг

**2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Кронштейн - 2 шт.

Болт М5х20 - 4 шт.

Гайка М5 - 4 шт.

Шайба - 4 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 экз.

**3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.**

Закрепить кронштейн (поз.1) на установочную поверхность. Закрепить светильник (поз.2) на кронштейн, как показано на рис.2.

**4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.**

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков.

Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50° С и относительной влажности 75%.

**5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости изделия в упаковке – 2 года со дня отгрузки.

По истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

**6 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ**

Сделано в РБ. Изготовитель: ЧПТУП «ВЭТП СВЕТ». г. Витебск, 210004, ул. Ломоносова, 2А, ТУ РБ 300541279.006-2002. Официальный представитель в РФ: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

**7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ**

Представитель службы контроля предприятия

|  |
| --- |
| Заполняет торговая организацияНаименование торговой организации, контактный телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата продажи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.Продавец (подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202 г.





Рисунок 1. Эскиз кронштейна



Рисунок 2. Монтаж кронштейна