**малярная лента на бумажной основе, ТМ «STEKKER», серии: INTP**

**Модели intp7-18-25, intp7-24-25, INTP7-36-25, intp7-48-25, intp7-18-40, intp7-24-40, intp7-36-40, INTP7-48-40**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Назначение изделия:**
	1. Малярная лента на бумажной основе тм «Stekker» предназначена для наружных и внутренних работ. Она служит для защиты поверхностей и прорисовки четких границ при проведении покрасочных и строительных работ.
	2. Клеевой слой ленты выполнен из синтетического каучука.
2. **Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | **intp7-18-25** | **intp7-24-25** | **INTP7-36-25** | **intp7-48-25** | **intp7-18-40** | **intp7-24-40** | **intp7-36-40** | **INTP7-48-40** |
| Ширина ленты, мм | 18 | 24 | 36 | 48 | 18 | 24 | 36 | 48 |
| Длина ленты в катушке, м | 25 | 40 |
| Толщина ленты, мм | 0.13 |
| Материал изделия | Бумажная основа, клеевой слой на основе синтетического каучука |
| Габаритные размеры | Указаны на упаковке |
| Рабочая температура | 0... +60°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Цвет ленты | Белый |
| Срок службы  | 5 лет |

1. **Правила использования:**
	1. Перед использованием провести внешний осмотр на предмет нарушения формы.
	2. Поверхность применения должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
	3. Ограничения в использовании:

- Рабочая температура скотча составляет 0…+60°С.

1. **Хранение**

Хранение товара осуществляется в упаковке в сухом отапливаемом помещении при отсутствии химически агрессивной среды. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Температура хранения 0…+25°С.

1. **Транспортировка**

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.

1. **Сертификация**

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

1. **Информация об изготовителе**

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Китае.

