[bookmark: _GoBack]НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ТМ «STEKKER» СЕРИИ STLS
МОДЕЛИ: STLS006, STLS007, STLS008
Руководство по эксплуатации и технический паспорт
1. Описание устройства и назначение
1.1 Наборы инструментов ТМ «STEKKER» серии STLS предназначены для использования в быту.
1.2 Набор пригодится для проведения точечных работ.
1.3 Набор упакован в удобный кейс.
2. Технические характеристики*
	Состав набора STLS006
	Биты HEX
	H1.5
	H2.0
	-
	H3.0
	-
	H4.0
	-
	-
	-
	-

	
	Биты 
Pentalobe
	P2.0
	-
	-
	P5.0
	-
	-
	-
	-
	-
	
-

	
	Биты Philips
	PH000
	PH00
	PH0
	PH1
	PH2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Биты Slotted
	SL1.0
	-
	SL1.5
	SL2.0
	-
	SL3.0
	-
	-
	-
	-

	
	Биты Tri-Wing
	Y2.0
	Y3.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Биты TORX
	-
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	-
	-

	Состав набора STLS007
	Биты HEX
	H1.5
	H2.0
	H2.5
	H3.0
	H3.5
	H4.0
	-
	-
	-
	-

	
	Биты 
Pentalobe
	P2.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Биты Philips
	PH000
	PH00
	PH0
	PH1
	PH2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Биты Slotted
	SL1.0
	SL1.3
	SL1.5
	SL2.0
	SL2.5
	SL3.0
	SL4.0
	-
	-
	-

	
	Биты TORX
	-
	-
	T5
	T6
	T7
	T8
	-
	T10
	T15
	Т20

	
	Биты U
	U2.6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Биты Triangle
	3.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Биты Sin
	1.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Состав набора STLS008
	Биты HEX
	H1.5
	H2.0
	H2.5
	H3.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Биты Philips
	-
	PH00
	PH0
	PH1
	PH2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Биты Slotted
	-
	-
	SL1.5
	SL2.0
	SL2.5
	SL3.0
	-
	-
	-
	-

	
	Биты TORX
	-
	-
	-
	T6
	T7
	T8
	-
	T10
	-
	-



Таб. 1

	Наименование набора
	STLS006
	STLS007
	STLS008

	Материал изделия
	Углеродистая сталь, алюминиевый сплав, АБС-пластик
	TPE (термоэластопласт), PP (полипропилен), PS (полистирол), PVC (поливинилхлорид)
	TPE (термоэластопласт), PP (полипропилен), PS (полистирол)

	Материал бит
	Высокоуглеродистая сталь
	6150CR-V
	6150CR-V

	Размер кейса
	67х17х158
	
	17.3х8.4х2.5

	Размер бит
	4х28мм
	4х28мм
	4х28мм

	Цвет изделия
	Черный
	Желтый, черный
	Желтый, черный

	Срок службы
	5 лет


Таб. 2
*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)
3. Комплектация
3.1 Набор STLS006: ручка-отвертка, 24 биты, кейс.
3.2 Набор STLS007: ручка-отвертка, 30 бит, кейс.
3.3 Набор STLS008: ручка-отвертка, пинцет, 16 бит, кейс.
3.4 Упаковка.
4. Меры предосторожности
[image: ]ВНИМАНИЕ!!! Не работать данным инструментом в электроустановках.
Не выполнять данным инструментом электромонтажные работы.
4.1 Работайте только исправным инструментом. Не рекомендуется эксплуатация инструмента с механическими повреждениями или признаками неисправности.
4.2 Все работы с инструментом должны проводиться в соответствии с Правилами техники безопасности.
4.3 Используйте инструмент строго по назначению. 
4.4 Инструмент ремонту не подлежит. При поломке заменить инструмент на новый.
4.5 По истечении срока службы инструментом можно пользоваться дальше.
5. Хранение
Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.
6. Транспортировка
Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.
7. Утилизация
Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
8. Сертификация
Продукция декларирована на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
9. Информация об изготовителе и дата производства
[bookmark: _Hlk145082058]Сделано в Китае. Изготовитель:Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town,Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг,Ко.",№ 1199, Минггуан Роуд,Цзяншань Таун,Нинбо,Китай.Филиалы завода-изготовителя:Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village,Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания",зона Цивил Индастриал,населенный пункт Пуген,Цюай,г.Нингбо,Китай;Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd, No. 8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China / «Чжецзян МЕКА Электрик Ко.,Лтд»№8 Цанхай Роад,Лихай Таун,Бинхай Нью Сити,Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в России/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.
Дата изготовления нанесена на упаковку изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.
10. Гарантийные обязательства
· Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.
· Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
· В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
· Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.
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Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к изделию, описанные в настоящей инструкции, 
являются обязательными.

	Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки “STEKKER”
		
	Гарантийный талон

	Дата продажи
	Наименование изделия
	Количество
	Дата окончания гарантийного срока

	
	

	
	

	
Продавец______________________                                                                                Покупатель______________________

МП

ВНИМАНИЕ! 
Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)
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