**площадка под хомут самоклеящаяся, ТМ STEKKER, серии: smcl, wmcl**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Назначение изделия:**
2. Площадка под хомут самоклеящаяся ТМ «STEKKER» (далее – площадки) предназначены для крепления хомутов (кабельных стяжек) к поверхностям на объектах гражданского и промышленного строительства.
3. **Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | SMCL2020 | SMCL2525 | SMCL3030 | SMCL4040 | WMCL2020 | WMCL2525 | WMCL3030 |
| Цвет | Белый | | | | | | |
| Материал | Нейлон | | | | | | |
| Способ крепления | Самоклеящаяся | | | | | | |
| Рабочая температура | -25…+85°С | | | | | | |
| Длина | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 |
| Ширина | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 |
| Высота | 4.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 9.0 |
| Количество в упаковке | 25 шт. | | | 100 шт. | | | |


****

Рис 1. Способ крепления хомута к площадке

1. **Комплектация**
   1. Площадки самоклеящиеся.
   2. Упаковка.
   3. Инструкция по эксплуатации*.*
2. **Меры безопасности**

Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят

1. **Монтаж и эксплуатация**
   1. Перед монтажом площадки поверхность необходимо очистить от грязи и пыли и обезжирить.
   2. Отлепить защитный слой клеевой поверхности.
   3. Приложить площадку к месту установки и сильно прижать.
   4. Рабочая температура площадки составляет -25…+85°С.
2. **Хранение**

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от +5°С до +25°С, относительная влажность (50±5) % при температуре 25°С. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.

1. **Транспортировка**

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

По окончании срока эксплуатации необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

1. **Сертификация**

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

1. **Информация об изготовителе**

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Китае.

