**рулетка измерительная тм «stekker» серии MTS**

**модели: mts-3, mts-5**

**Руководство по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Описание устройства и назначение**
2. Измерительная рулетка ТМ «STEKKER» серии MTS предназначены для определения размеров линейных объектов.
3. **Технические характеристики\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | MTS-3 | MTS-5 |
| Артикул | 39782 | 39783 |
| Наименование | Рулетка измерительная |
| Ширина измерительной ленты, мм | 16 | 19 |
| Длина измерительной ленты, м | 3 | 5 |
| Длина изделия, мм | 64 | 71 |
| Ширина изделия, мм | 62 | 70 |
| Толщина изделия, мм | 35 | 34 |
| Материал рукоятки | Полипропилен, резина |
| Материал металлических частей | Карбоновая сталь |
| Срок службы | 10 лет |

*\*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

1. **Комплектация**
2. Рулетка.
3. Упаковка.
4. **Меры предосторожности**
	1. Работайте только исправной рулеткой. Не рекомендуется эксплуатация рулетки с механическими повреждениями или признаками неисправности.
	2. Не разбирайте рулетку, так как это может привести к выходу ее из строя.
	3. Используйте рулетку строго по назначению.
	4. Рулетка ремонту не подлежит. При поломке заменить на новую
	5. При резком сматывании есть риск получить травму.
	6. По истечении срока службы рулетка не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.
5. **Хранение**

Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

1. **Транспортировка**

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

1. **Сертификация**

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

1. **Информация об изготовителе и дата производства**

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Китае.

1. **Гарантийные обязательства**
* Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.
* Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
* В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
* Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.



|  |  |
| --- | --- |
|  | Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации светильника, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными. |
| Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки “STEKKER” |  | **Гарантийный талон** |
| Дата продажи | Наименование изделия | Количество | Дата окончания гарантийного срока |
|  |  |  |  |
| Продавец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Покупатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МПВНИМАНИЕ! Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной) |